|  |
| --- |
| RULLI FOLLI MEDIO PESANTI STANDARD |
| D | d | T | L | A | CH |  |  |
| 60 | 15 |  | T+8 | L+18 | 17 |  |  |
| 76 | 15 |  | T+8 | L+18 | 17 |  |  |
| 89 | 15 |  | T+8 | L+18 | 17 |  |  |
| SIMULAZIONE DI MISURA  |
| 76 | 15 | 240 | 248 | 266 | 17 |  |  |